# UPW: Upstream Weighting package file created on 09/02/2016 by ModelMuse version 3.6.3.0.
 9 -1.000000000000E+020  0 1 # Data Set 1, IUPWCB HDRY NPUPW IPHDRY
 1 1 1 1 0 # LAYTYP
 0 0 0 0 0 # LAYAVG
 -1 -1 -1 -1 -1 # CHANI
 0 0 0 0 0 # LAYVKA
 0 0 0 0 0 # LAYWET
CONSTANT    1.000000000000E-004  # HK Aluvial Layer 1
CONSTANT    1.000000000000E+000  # HANI Aluvial Layer 1
CONSTANT    1.000000000000E-005  # VKA Aluvial Layer 1
CONSTANT    1.000000000000E-005  # HK Aluvial Layer 2
CONSTANT    1.000000000000E+000  # HANI Aluvial Layer 2
CONSTANT    1.000000000000E-006  # VKA Aluvial Layer 2
CONSTANT    1.000000000000E-007  # HK AcFracSup Layer 3
CONSTANT    1.000000000000E+000  # HANI AcFracSup Layer 3
CONSTANT    1.000000000000E-008  # VKA AcFracSup Layer 3
CONSTANT    1.000000000000E-008  # HK AcFracMed Layer 4
CONSTANT    1.000000000000E+000  # HANI AcFracMed Layer 4
CONSTANT    1.000000000000E-009  # VKA AcFracMed Layer 4
CONSTANT    1.000000000000E-009  # HK AcFracInf Layer 5
CONSTANT    1.000000000000E+000  # HANI AcFracInf Layer 5
CONSTANT    1.000000000000E-010  # VKA AcFracInf Layer 5
